**采购需求**

**（仅供参考，最终以采购文件为准）**

**前注：**

本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 宽带接入完工，验收合格后一次付清 |
| 2 | 服务地点 | 安徽艺术职业学院，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 服务期1年，合同签订后一周内完成宽带接入、调试及验收等所有工作。如投标人履约良好，在资金保障且双方均同意的前提下，可以续签下一次合同，最多续签2次。合同一年一签，合同金额不变。 |

**二、项目概况**

安徽艺术职业学院坚持以人为本，以质立校，坚定不移走高质量内涵式发展道路，不断推进学院教育治理能力现代化，深化新时代教育评价改革，切实提高人才培养质量。本次采购一条1Gbps互联网专线，用于学校新校区教学、办公等要求。

**三、服务需求**

1、中标人应对整个网络提供一站式服务，内容包括：售前统一服务接口：信道受理、申请、开通等。

2、为保证网络系统通信质量，投标人按照国家相关保密法规要求，为采购人提供安全、稳定的线路，保证本系统网络的安全、稳定使用，确保整个业务系统网络的通畅和安全，要求网络线路具有足够的带宽并稳定可靠且具有可扩展性；

3、保证所铺设的线路能兼容现有（或以后继续使用）网络的可利用性；

4、在服务期间，须备有专业技术人员及相关负责人与采购人保持密切联系以优化网络性能和安全；

5、链路中断修复时间：除因不可抗力导致链路中断以外，光纤问题应在8小时内修复（因市政工程破坏24小时），用户节点到光纤收发器端口的设备故障（6小时内）每月平均修复及时率≥95%；

**技术要求：**

1、一条带宽1Gbps互联网专线，上下行带宽对等；

2、接入方式：单模光纤接入，按客户要求地点接入；

3、每条链路提供8个公网固定IP地址；

4、独享带宽，不得与其他接入用户共享线路及带宽资源；

5、每条互联网专线到运营商接入点的路由跳线数不得大于3跳；

6、具有良好的扩展性和可升级性，确保满足将来因业务发展而产生的升级扩展需求。

**四、报价要求**

本项目为报总价，报价须包含完成本项目所需的一切费用。

**五、安装调试、验收试验及质量保证**

1、中标人负责在设备安装地点负责(指导)安装调试。

2、具体验收标准和程序按采购人要求执行。